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Введение

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности при застройке территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске (договор № 15.021 от 01.03.2016 «Застройка территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске»).
Планируемая деятельность попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе» № 54-З от 09.11.2009 (в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З).

Цели проведения оценки воздействия на окружающую среду:

· всестороннее рассмотрение, определение масштабов и видов всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой хозяйственной деятельности до принятия решения о ее реализации;

· определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной деятельности, определение существенных изменений в окружающей среде и прогнозирования ее состояния в результате реализации проектного решения;

· поиск и анализ оптимальных, альтернативных проектных решений, отвечающих современному уровню развития заявленной хозяйственной деятельности, способствующих предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, среду обитания и здоровье человека и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий;

· определение допустимости или недопустимости реализации планируемой деятельности на выбранной площадке в данном населенном пункте.

В рамках проведения ОВОС проведены следующие виды работ:

· произведен анализ исходных данных реализации проектного решения, характеристик проектируемого объекта и места (площадки) реализации проектного решения;

· произведена оценка существующего состояния окружающей среды, сложившихся социально-экономических и иных условий в месте реализации проектного решения;

· произведена оценка проектных решений с точки зрения их экологической безопасности в рамках соблюдения основных нормативных требований природоохранного и иного законодательства;

· определены основные источники и виды возможного значительного вредного воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду при реализации проекта хозяйственной деятельности;

· проанализированы предусмотренные мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий;
· дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир, исторические памятники, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности;
· сопоставлены положительные и отрицательные последствия трех альтернатив: «реализация проектных решений» и «отказ от реализации проектных решений».

Отчет состоит из восьми глав.

Общие сведения о заказчике планируемой деятельности

Заказчик проекта застройки территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске – КУП «Минская спадчина».

Коммунальное строительно-эксплуатационное унитарное предприятие «Минская Спадчина» зарегистрировано решением Минского горисполкома  от 29 января 2004 года № 119.  

Учредителем и органом государственного управления предприятия является Минский городской Совет депутатов в лице Минского городского исполнительного комитета. 

Основными целями деятельности предприятия являются:

- реконструкция (реставрация) объектов коммунальной собственности, расположенных в кварталах исторической застройки «Верхний город», «Раковское предместье» и «Троицкое предместье»; 

- воссоздание исторического центра города Минска с развитой инфраструктурой,  позволяющего удовлетворить растущие потребности в комфортабельных офисах, качественном обслуживании, развитой торговой и развлекательной сети, туристических маршрутах;

- поиск новых инвесторов и партнеров для реализации инвестиционных проектов;

- управление и сдача в аренду, эксплуатация и содержание зданий, сооружений и территорий кварталов «Верхний город», «Троицкое предместье» и «Раковское предместье»;

- максимизация чистой прибыли предприятия, получаемой от хозяйственной деятельности в интересах учредителя – Минского городского исполнительного комитета;

- поиск и исследование новых направлений и видов деятельности из разрешенных уставом предприятия и существующим законодательством.

Наименование в соответствии с Уставом: Коммунальное строительно-эксплуатационное унитарное предприятие «Минская Спадчина», УНН 190515552.
Почтовый адрес: 220030, г. Минск, ул. Герцена, д. 2;

Руководитель: директор Шикунец Павел Павлович;

Телефон, факс приемной: +375 17 327-74-49;
Электронный адрес: minsk_spad@mail.ru.
Законодательно-нормативные требования в области охраны окружающей среды

В ходе выполнения оценки воздействия использованы следующие нормативно-правовые акты, определяющие общие требования при осуществлении заявленной хозяйственной деятельности:

- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII (в ред. от 16.06.2014 № 161-З с изм. от 30.12.2015 № 341-З );

· Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами» (в ред. от 15.07.2015 № 288-З );

· Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9.11.2009 № 54-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458);

· Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире» (в ред.от 22.01.2013 № 18-З) ;

· Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 № 257-З «О животном мире» (в ред. от 23.12.2015 № 326-З) ;

· Кодекс Республики Беларусь «О земле» от 23.07.2008 № 425-3 в редакции Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 403-З ;

· Указ Президента Республики Беларусь от 14.12.1999 №726 «Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусской конвенции);

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 № 755 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О государственной экологической экспертизе» («Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду») в редакции от 14.06.2016 № 458 ;

· Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. № 24 об утверждении санитарных норм и правил «Требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ»;

· ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. Технический кодекс установившейся практики.
Термины и определения

В настоящем отчете использованы следующие термины и определения:

Авария – опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей;

Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в окружающей среде;

Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды);

Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в состоянии природных объектов и комплексов в результате воздействия на них;

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. Основными природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир;

Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов;

Общественные слушания — комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия;

Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых;

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность предприятия, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий;

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) – деятельность, осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих изменений в окружающей среде и прогнозирования ее состояния;

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, его ликвидация и другая деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую среду;

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность;

Cанитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

Среда обитания человека – окружающая человека среда, обусловленная совокупностью объектов, явлений и факторов, определяющих условия его жизнедеятельности;

Фактор среды обитания человека – любой химический, физический, социальный или биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный воздействовать на организм человека;

Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В настоящей работе использованы следующие сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

ТКП – технический кодекс установившейся практики;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

НСМОС – национальная система мониторинга окружающей среды;
ЗВ– загрязняющее вещество;
ГСМ – горюче-смазочные материалы.
1
Общая характеристика планируемой деятельности 

1.1
Обоснование и целесообразность строительства
В соответствии с регламентами установленными проектом детального планирования («Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования реконструкции, реставрации, восстановления и благоустройства Исторического центра г. Минска» (объект № 11.12 УП «Минскградо»), утвержденным решением Мингорисполкома от 10.04.2014 № 926) проектируемый объект – комплекс общественного назначения, с размещением культурно-развлекательных, спортивно-развлекательных, торгово-бытовых объектов и объектов общепита с включением в их состав музейных экспозиций, самодеятельного творчества, выставочных залов и прочих объектов сопутствующего обслуживания.

Разработка объекта выполнена в соответствии с:

- комплексными научными исследованиями, выполненными Глинником В.В. по заказу КУП «Минская спадчина» в 2016 году;

- объекта № 16.006 «Регенерация застройки Исторического центра г. Минска «Часть Раковского предместья, ограниченная ул. Раковская, ул. Немига, ул. Романовская Слобода и территорией, прилегающей к внутриквартальному проезду вдоль зданий № 24, 26 по ул. Романовская Слобода» (разработчик УП «Минскпроект»), по которому получено заключение Министерства культуры Республики Беларусь от 15.07.2016 № 11-01-05/217;

- предпроектной прединвестиицонной документации по объекту № 15.021.0.00 УП «Минскпроект».

Проектируемая территории является частью исторического квартала, планировочная структура которого сформировалась к XVII веку. До конца XVIII века западная часть квартала ограничивалась городским валом – фортификационными укреплениями, состоящими из вала, рва и земляных бастионов (бастей). В конце XVIII века на месте засыпанного городского оборонительного рва устроена ул. Юрьево-Завальная. Застройка квартала XIX – начала XX веков сохранилась частично. Часть исторической застройки на углу ул. Раковская и ул. Юрьево-Завальная утрачена во второй половине XX века. 

Основная часть проектируемого квартала застроена объектами и сооружениями КУП «Хлебозавод № 1» – капитальные строения высотностью от одного до шести этажей, также частично объектами общественной застройки – капитальные строения высотностью от двух до трех этажей. 

Проектные решения предусматривают снос зданий и сооружений, диссонирующих с окружающей застройкой, и не представляющих архитектурную и историческую ценность (с учетом выноса производственной деятельности за пределы исторического центра). Решения по сносу зданий и сооружений приняты в соответствии с утвержденным проектом детального планирования, комплексных научных исследований и проектом регенерации. При производстве земляных и строительных работ на всех этапах строительства объекта требуется обязательное археологическое сопровождение.

В составе проектируемого комплекса предусмотрены объекты общепита и торговли, мастерские: ювелирные, часовые, ремонт и пошив одежды, информационный центр и другие виды познавательных, культурно-развлекательных, рекреационных и торгово-бытовых услуг. Функциональное назначение каждого здания носит рекомендательный характер и уточняется по результатам аукциона.

На территории запрещается размещать производственные, жилые, и административно-деловые здания и сооружения. Каждое здание проектируемой застройки, выставленное на аукцион должно соответствовать параметрам, предусмотренным проектируемым объектом.

Вся территория проектируемого квартала в соответствии с утвержденным детальным планом должна функционировать как пешеходная зона. Движение по территории застройки с целью обслуживания и загрузки разрешается только технологическому транспорту, въезд которого предлагается ограничить по времени.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:
· восполнение утраченной исторической застройки;

· улучшение архитектурного облика региона;
· расширение экспортного потенциала региона за счет поставок услуг в отрасли туризма;
· обеспечение социально-экономической комфортности города;
· содействие в занятости населения в городе и повышение качества его жизни.
1.2
Район планируемой деятельности и основные характеристики проектных решений
Проектируемый участок находится на территории исторического центра г. Минска (XI-XX вв.). Исторический центр г. Минска (XI - XX вв.) является историко-культурной ценностью категории "1", внесенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 711Е000001 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578 "Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 119, 5/25167) 

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны исторического центра г. Минска: охранная зона; зона регулирования застройки; зона охраны ландшафта; зона охраны культурного слоя. Проектируемая территория размещается в границах охранной зоны историко-культурной ценности.

Проектируемая территория ограничена:

- с севера – ул. Раковская;

- с северо-востока – ул. Витебская (историческое название ул. Немига-Раковская);

- с запада – ул. Проектируемая № 1 (историческое название ул. Завальная);

- с юго-запада – ул. Проектируемая № 2;

- с востока – дворовые территории зданий по ул. Витебская 21а, 11, 13. 

В соответствии с регламентами «Корректуры Генерального плана г. Минска с прилегающими территориями в пределах перспективной городской черты 2016 г.» проектируемый объект размещается (рисунок 1):

- в зоне общественной и многофункциональной застройки 22 О;

- за пределами зон воздействия Ошмянского и Минского радоновых разломов;

- за пределами водоохранных зон водных объектов.

Площадь территории в границах работ составляет 2,2 га.
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Рисунок 1 – Карта-схема расположения проектируемого объекта

Проектные решения предусматривают:

- снос зданий и сооружений, диссонирующих с окружающей застройкой, и не представляющих архитектурную и историческую ценность (с учетом выноса производственной деятельности за пределы исторического центра);

- реставрацию с реконструкцией здания хлебозавода под новое функциональное назначение;

- реконструкцию исторических зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность;

- новое строительство – восполнение утраченной застройки с учетом сохранения масштаба и характера исторической застройки;

- сохранение существующего здания кафе «Штолле» по ул. Раковская, 23, являющегося историко-культурной ценностью.

Благоустройство территории включает организацию подъездов, проездов, парковок, формирование сети пешеходных дорожек и тротуаров.

Вся территория проектируемого квартала в соответствии с утвержденным детальным планом должна функционировать как пешеходная зона. Движение по территории застройки с целью обслуживания и загрузки разрешается только технологическому транспорту, въезд которого предлагается ограничить по времени.

Транспортное обслуживание предусмотрено с окаймляющих улиц. Основные въезды на территорию квартала осуществляются с ул. Раковская и ул. Романовская Слобода. В составе застройки квартала предусмотрено строительство подземной гараж-стоянки на 70 машино-мест., также предусмотрено строительство плоскостных автостоянок общей вместимостью 21 машино-место.
Перечень проектируемых, возводимых и реконструируемых объектов застраиваемой территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске, а также связанные с ними проектные решения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения о проектируемых, возводимых и реконструируемых объектов застраиваемой территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске
	№ объекта по ГП
	Наименование объекта
	Проектное решение по объекту

	1
	Культурно-развлекательный комплекс с исторической экспозицией. Детский образовательно-развлекательный центр.
Объекты общественного питания и розничной торговли с элементами воссоздания первых хлебопекарен, кондитерских и булочных. 
Школа мастеров с объектами торговли.
	Реконструкция

	2
	Ресторанный комплекс с экспозицией, демонстрационной выпечкой и дегустацией хлеба
	Реконструкция

	3
	Магазин «Раковские хлеба», тематическое кафе «Каравай», тематическое кафе «На перекрестке», кофейни, торговые объекты
	Новое строительство

	4
	Кафе «Штолле»
	Существующее

	5
	Объекты общепита
	Новое строительство


Продолжение таблицы 1

	6
	Детская студия живописи с бассейном в цокольном этаже, объектами розничной торговли, общепита и сервиса в первом этаже
	Новое строительство

	7
	Центр семейного досуга с развлекательным центром, детское кафе «Мармеладная фабрика» с демонстрационной экспозицией процесса изготовления мармелада и дегустацией продукции, объекты общепита (кофейни, быстрое питание, кондитерские и др.), торговые объекты, сервисные мастерские в первом этаже
	Новое строительство

	8
	Брендовые торговые лавки промышленных товаров белорусского производства, торговые лавки продуктов питания белорусского производства
	Реконструкция

	9
	Подземная гараж-стоянка
	Новое строительство

	10
	Зрелищно-выставочный комплекс (кафе-клуб с кинотеатром, художественные галереи, объекты торговли и общепита, мастерские – ювелирные, часовые, ремонт, пошив дизайнерской одежды) с подземной автостоянкой
	Новое строительство

	11
	СПА-центр «Купальни» - сауны, салон красоты с массажным салоном, тренажерный зал, парикмахерская, аптека, объекты торговли и общепита в первом этаже
	Новое строительство

	12
	Тематические кафе, рестораны белорусской национальной кухни, объекты розничной торговли, сервиса
	Реконструкция

	13
	Тематические кафе, рестораны белорусской национальной кухни, объекты розничной торговли, сервиса
	Реконструкция

	14
	Объекты розничной торговли, общепита, мастерские
	Новое строительство

	15
	Объекты розничной торговли, общепита, мастерские
	Новое строительство

	16
	Объекты розничной торговли, общепита, мастерские
	Новое строительство

	17
	Ресторанный комплекс – объекты общепита и торговли, мастерские (ювелирные, часовые, ремонт и пошив дизайнерской одежды)
	Новое строительство

	18
	Фестивальная площадка
	Новое строительство

	19
	Фрагмент городского вала с бастионом
	Перспективное строительство

	20
	Трансформаторная подстанция (встроенная) ТП-00-14Н
	Новое строительство

	21
	Трансформаторная подстанция (встроенная) ТП-407Н
	Новое строительство


2
Оценка существующего состояния окружающей среды

2.1
Характеристика географического расположения района намечаемой хозяйственной деятельности.

Минск расположен на юго-восточном склоне Минской возвышенности, которая дугообразно вытянута между верховодьем р. Неман и озером Лукомльским. Она образовалась во время Сожского оледенения, последнего, достигшего этой территории.

Возле города проходит водораздел бассейнов Балтийского и Чёрного морей. Через Минск протекает река Свислочь, в которую в пределах городской черты впадают ещё шесть небольших речек. Все они относятся к Черноморскому бассейну. Высота над уровнем моря в пределах города колеблется от 184 до 280 метров, что, вместе с двумя надпойменными трассами реки Свислочь, обусловливает сложный рельеф местности.

2.2
Компоненты и объекты природной среды

Комплексная оценка состояния городской среды основана на интеграции характеристик состояния природных компонентов и ландшафтно-экологических районов.

Для комплексной оценки состояния окружающей среды используются данные, характеризующие современное состояние природных сред:

– состояние атмосферного воздуха оценивается по величине комплексного показателя «Р», полученного на основе расчетных средних максимальных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха основными и специфическими загрязняющими веществами по данным мониторинга на сети постов Департамента по гидрометеорологии и Минского городского центра гигиены и эпидемиологии;

– состояние почвенного покрова оценивается по величине суммарного показателя загрязнения почв тяжелыми металлами (Zc), с учетом встречаемости концентраций тяжелых металлов выше ПДК и уровнем выявленного либо потенциального загрязнения другими загрязняющими веществами (ПАУ, ПХБ, нефтепродуктами);

– состояние подземных (грунтовых) вод оценивается по величине общей минерализации, кратности превышений ПДК и количеству загрязняющих веществ, по которым превышены нормативы;

– состояние растительности по функционально-планировочным зонам рассчитывается как средневзвешенное состояний всех типов насаждений в данной зоне; для необследованных функционально-планировочных зон состояние принимается экспертно равным среднему по Минску.

Самая обширная территория с наиболее неблагоприятной ситуацией приурочена к юго-восточной части города Минска – району с высокой концентрацией машиностроительных предприятий: МТЗ, МАЗ, мотовелозавод, моторный,  подшипниковый, инструментальный и др. Значительно меньшие по площади проявления ареалы с наиболее неблагоприятной ситуацией выделены в районах Минского завода отопительного оборудования, приборостроительного, вагоноремонтного и территории комплекса очистных сооружений. Сложившаяся экологическая ситуация связана с расположением на данных территориях горда Минска основных источников эмиссий в атмосферу, образованием больших объемов производственных, в том числе опасных, отходов и сточных вод. Практически все из названных промышленных предприятий функционируют более 40 лет, что обусловило длительный период интенсивных техногенных нагрузок на окружающую среду и поступления загрязняющих веществ с различными потоками: с выпадениями, утечками и разливами, с отходами. 
Формирование неблагоприятной экологической ситуации обусловлено высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и почв, ослабленным состоянием растительности (повреждением).

Среди жилых зон, в пределах которых экологическая ситуация оценивается как неблагоприятная, необходимо выделить зону в пределах ул. Аэродромная, Брилевская,  Чкалова, Могилевская, Володько. 
Всего в пределах г. Минска неблагоприятная экологическая ситуация характерна для более чем 7 % общей площади города.

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация присуща для 10,0 % общей площади города (в т.ч. территория планируемой застройки).
Относительно благоприятная экологическая ситуация отмечается на 35 % площади города. Среди жилых районов – это Юго-Запад, Масюковщина, Веснянка, Зеленый Луг, Степянка, Северный поселок, Серебрянка, Курасовщина.

Наиболее благоприятная экологическая ситуация характерна для периферийных районов города в его западной, северо-западной и юго-западной частя и составляет 45% общей площади города.

2.2.1
Климат и метеорологические характеристики

Климат умеренно континентальный; на формирование природных условий города в значительной степени влияют потоки влажного атлантического воздуха и наличие циклонов. Зимы в Минске относительно мягкие, небольшие заморозки часто сменяются оттепелями, в осенне-зимний период отмечаются высокая облачность и длительные, но необильные осадки. Наиболее холодная погода наблюдается с января по февраль: в этот период случаются морозы до -25° С и ниже. Они, как правило, обусловлены холодными арктическими циклонами. Устойчивость снежного покрова наблюдается с конца декабря, но в отдельные годы (примерно через каждые 20-25 лет) осадки в виде снега имеют лишь кратковременный характер и постоянного снежного покрова в течение всей зимы не бывает. В летние месяцы преобладают теплые дни с частыми, но непродолжительными дождями. Сильный зной — явление редкое, летние температуры от +30° С и выше фиксируются метеостанциями не чаще 1-3 раз в году. В весенний период отмечается ясная, солнечная погода, но нередки и кратковременные грозы. Для осени характерны затяжные необильные осадки. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,2 °С. Средняя температура в январе достигает -5,9°С, в июле – до +17,8°С.                  С мая по июнь отмечается интенсивное повышение температуры воздуха, в августе она понижается относительно медленно, и даже в сентябре чаще всего преобладают дни с температурой не ниже +15°С. Значения средних месячных и годовой температур воздуха приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха в Минске
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Т, °С
	-5,9
	-4,8
	-0,5
	6,6
	13,1
	16,3
	17,8
	17,0
	11,7
	6,2
	0,5
	-3,8
	6,2


Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. В целом за год в Минске преобладают ветры западных направлений, повторяемость их составляет около 46 %. Наименьшая повторяемость у ветров северо-восточной четверти горизонта. В теплую половину года ветер чаще северо-западный и западный. Для зимних месяцев характерны ветры юго-западной четверти горизонта. Повторяемость скорости ветра 0 -1 м/с увеличивается от 10-16% в зимние месяцы до 20-32% в летние, чаще они наблюдаются в ночное время суток. При малых скоростях ветра может происходить скопление примесей в приземном слое атмосферы, что повышает уровень загрязнения воздуха. В теплое полугодие наибольшая повторяемость приходится на скорости 2-3 м/с.  Осредненные (за год и по сезонам) значения повторяемости ветров разных направлений, а также скорости ветров по румбам, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Характеристики ветрового режима г. Минска.

	Сезоны года
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Среднегодовая
	8*

3,9**
	10

3,9
	8

4,5
	14

4,8
	13

4,5
	15

4,7
	17

4,8
	15

4,5

	Теплый период
	9

3,6
	11

3,5
	7

3,9
	11

4,9
	12

4,1
	14

4,1
	18

4,6
	18

4,3

	Холодный период
	6

4,3
	9

4,2
	9

4,9
	17

5,1
	14

4,7
	16

5,0
	16

5,1
	13

3,9

	Лето
	10

3,5
	11

3,5
	6

3,7
	9

3,8
	11

3,7
	13

3,9
	19

4,4
	21

4,1

	Зима
	6

4,2
	9

4,3
	8

4,9
	17

5,4
	16

5,0
	17

5,1
	15

5,3
	13

4,9

	*- числитель – повторяемость направлений ветра, %

** - знаменатель – средняя скорость ветра данного румба, м/с

	


На формирование погоды в Минске оказывают влияние три центра действия атмосферы: Азорский максимум, Исландский минимум и Сибирский максимум (ось Воейкова).

В зимний период наибольшее влияние оказывает Исландский минимум и Сибирский максимум, а также вторжение арктических воздушных масс. В летний период климат города определяется сильным влиянием морских воздушных масс, переносимых с Атлантики, а также Азорским максимумом.

Среднегодовое количество ясных дней в городе – 28, пасмурных – 167; дней с переменной облачностью – около 170. Среднегодовое количество дней с осадками – 135, большинство из них наблюдается за период с ноября по январь. В среднем в течение года выпадает около 698 мм осадков, из них 2/3 приходится на весенне-летние месяцы. Характерным погодным явлением для г. Минска являются туманы, при которых уровень видимости в городе снижается до 1 км и менее. Среднегодовое количество дней с туманом – 64, большинство из них приходится на осенне-зимний период. Примерно в 80 % случаев туманы наблюдаются при малых скоростях ветра (1-5 м/с), создавая неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ условия.

Данные метеорологических характеристик и коэффициентов, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Минска,  предоставленные ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (письмо 08.07.2014 № 09-09/864, действительно до 01.01.2017) представлены в таблице 4 и на схеме розы ветров (рисунок 2).

Таблица 4 – Метеорологические характеристики

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 
	160

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее теплого месяца года, Т°С 
	+23,0

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т°С
	-5,9

	Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	5

	Роза ветров, %
	январь
	июль
	год

	С
	6
	14
	9

	С-В
	4
	9
	8

	В
	9
	9
	11

	Ю-В
	12
	6
	11

	Ю
	20
	10
	16

	Ю-З
	17
	12
	13

	З
	20
	20
	18

	С-З
	12
	20
	14

	Штиль
	3
	7
	5
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Рисунок 2 – Схема розы ветров г. Минска

В таблице 5 представлена характеристика фоновых климатических условий г. Минска на основе повторяемости классов погод, которые обусловлены сочетанием: в холодный период – температуры воздуха, скорости ветра и относительной влажности воздуха; в теплый период – температуры воздуха, скорости ветра, интенсивности солнечной радиации и относительной влажности воздуха. 

Таблица 5 - Средняя повторяемость различных классов погоды

	Номер класса погоды
	Класс погоды
	Повторяемость, %

	1
	Перегревная погода
	0,1

	2
	Жаркая погода
	0,1

	3
	Теплая погода
	2,3

	4
	Комфортная погода
	33,3

	5
	Прохладная погода
	24,6

	6
	Холодная погода
	39,5

	7
	Суровая погода
	0,1


Из приведенных данных видно, что фоновые параметры климата г. Минска по биоклиматическим критериям характеризуются наличием как комфортных, так и дискомфортных условий проживания населения.  Комфортные условия преобладают в теплый период  года, дискомфортные – в холодный, при сочетании низких температур с повышенным ветровым режимом.

Таким образом, на территории проектирования при малых скоростях ветра               (0-2 м/с) могут создаваться повышенные концентрации примесей в атмосфере. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания примесей создаются при сочетании малых скоростей ветра с туманами. Уменьшает опасность таких ситуаций то, что повторяемость туманов наибольшая ночью и утром и продолжительность невелика. В весенне-летний период, когда происходит наибольшее выпадение осадков, возможен дополнительный поверхностный сток с застраиваемой территории. 

2.2.2
Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно-геологические условия

Минск расположен на юго-восточном склоне Минской возвышенности, которая входит в состав Белорусско-Валдайской физико-географической провинции. Окрестности Минска почти полностью включают в свой состав Минскую возвышенность и частично участки прилегающих равнин: на юго-востоке Центрально-Березинской и на юго-западе Столбцовской.
Территория проектирования расположена в пределах флювиогляциальной равнины, повсеместно подсыпана и спланирована насыпным  грунтом в ходе формирования застройки. Поверхность пологая с уклоном на юго-восток.

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не обнаружены.

В геологическом строении территории в границах проектных работ участвуют:

- техногенные (искусственные) образования (thIV) – представлены отвалами грунтов, состоящих из песков различной крупности, супесей, содержащих включения гравия и гальки до 10-15 %, битого кирпича, кусков древесины, общая вскрытая мощность составляет 1,6 – 1,9 м;

- лессовидные отложения (prIIpž) – представлены супесями и суглинками пылеватыми, серо-желтого, бурого, желто-серого цвета, вскрытая мощность составляет 0,1-3,0 м.

Подземные воды до глубины 2,0 м не встречены. 

Почвенно-растительный грунт различной мощности (0,03 – 0,15 м) распространен точечно на зеленых зонах, клумбах. Остальная территория застроена, заасфальтирована и покрыта тротуарной плиткой

2.2.3
Гидрологические условия
Важную роль в формировании природных территориальных комплексов города играют водные массы, представленные в Минске сочетанием грунтовых (подземных) и поверхностных вод – водных объектов города и его окружения.

Минск расположен на юго-восточном склоне Минской возвышенности, которая входит в состав Белорусско-Валдайской физико-географической провинции и является водоразделом бассейнов рек Днепра и Немана. Частично окрестности г. Минска приурочены: на юго-востоке – Центрально-Березинской равнине, характеризующейся сглаженными формами рельефа, заболоченностью, слабой расчлененностью и небольшими уклонами; на юго-западе – Столбцовской равнине, невысокой (155–180 м) пологоволнистой водно-ледниковую равнине с грядами и холмами.

Расположение Минска на возвышенности, служащей водоразделом бассейнов Балтийского и Чёрного морей, исторически привязало город к малым рекам с относительно бедными местными ресурсами речного стока.  Гидрографическая сеть на территории Минска развита слабо и неравномерно. Юго-западная часть города практически лишена водотоков, но имеет много сухих ложбин, в верховьях которых расположены пруды и озерные котловины. Северо-восточная часть Минска имеет пять водотоков, из которых самым значительным является река Цна. Питание рек и ручьев на территории города осуществляется главным образом за счет дренирования грунтовых вод, днепровско-сожского горизонта и атмосферных осадков.

Основными водотоками города являются река Свислочь и ее притоки –Качинка, Цна, Лошица с Мышкой, канал Слепянской водной системы, Сенница, Тростянка.

На реке Свислочь и ее притоках создан ряд водохранилищ: Чижовское, Цнянское, Лошицкое, Курасовщина, Заславльское и Комсомольское озеро. Общая площадь водохранилищ в черте Минска и его ближайших окрестностей составляет более 40 км, что оказывает влияние на климат тех территорий, которые расположены вблизи водоемов. К основным  (систематизирующие) водоемам относятся 7 водоемов: водохранилища Дрозды, Чижовское (водоем ТЭЦ-3), Цнянское, Комсомольское озеро, пруд Лебяжий, водоемы Курасовщина и ТЭЦ-2.
 Таким образом, рассматриваемая территория по гидрогеологическим параметрам относится к зоне активного водообмена. Водоносные горизонты,  используемые в водоснабжении, входят в состав зоны активного водообмена. В геологическом разрезе отсутствуют региональные водоупоры. Грунтовые воды и водоносные горизонты гидравлически взаимосвязаны вплоть до отложений девона включительно. В случае поверхностного загрязнения грунтовые воды, залегающие на незначительных глубинах, могут стать источником загрязнения ниже залегающих водоносных горизонтов. 

Проектируемая территория располагается за пределами границ водоохранных зон водных объектов, за пределами поясов зон санитарной охраны водозаборов.
2.2.4
Почвы

Почвенный покров г. Минска и его окрестностей формировался под совокупным воздействием рельефа, материнских пород, климата, растительности и,  в особенности, хозяйственной деятельности. В г. Минске, как и во многих крупных городах мира, техногенные факторы почвообразования доминируют над природными.

Преимущественно это насыпные грунты с участием строительных отходов, золы древесины, стекла, бытовых отходов, шлака и других субстратов.  В целом, почвенный покров в городе достаточно мозаичен, так как почва подвержена существенным структурным изменениям: нарушается ее пористость, обеспечивающая нормальное увлажнение и аэрацию, соотношение между механическими и химическими составными элементами. В результате длительного градостроительного освоения территории города произошла постепенная трансформация почв в техногенные почвогрунты или техноземы – почвы, сформированные в результате длительного антропогенного воздействия. Естественные почвы сохранились лишь на малоосвоенных территориях периферии города.

Наиболее трансформированы почвы на территории промышленных предприятий, характеризующихся наибольшей долей перекрытых поверхностей (до 80-90 % территорий). Естественные и близкие к ним почвы в пределах города сохранились по градостроительно неосвоенным окраинам, в виде отдельных участков в городских лесах и лесопарках, в пределах речных пойм и заболоченных территорий.  В структуре земельного фонда города преобладают земли под улицами и иными местами общего пользования (39,7 %), под застройкой (29,1 %), значителен удельный вес лесных земель (9,5 %).

Одним из индикаторов изменения свойств городских почв являются кислотно-щелочные условия. В Минске реакция почвенной среды варьирует от 3,6 до 7,4, составляя в среднем 6,4 единиц рН. По сравнению с естественными почвами явно выражено смещение в сторону подщелачивания почв: величина рН превышает 7 в 30 % случаев. Слабокислая среда (рН=5,5) характерна для почв рекреационных зон. Содержание гумуса в почвах города находится в пределах 2,5 – 7,9 %, тогда как для всего спектра дерново-подзолистых ненарушенных почв его содержание колеблется в пределах 1-3 %. Примерно в 10 % случаев содержание гумуса в почвах Минска превышает 7 %. При этом, наиболее высокие значения обнаружены в почвах промышленных районов, для которых характерны наибольшие преобразования, с полной или частичной заменой почвенных горизонтов и внесением                              торфа. Содержание обменных оснований в почвах г. Минска в среднем составляет 11,01 мг-экв/100г – в сравнение, для почв Беларуси характерно малое содержание поглощенных оснований.

Подавляющая часть поверхности территории застроена различными зданиями, а также искусственными покрытиями (асфальтовые и др.) на дворах и автодорогах. Естественные почвы отсутствуют – в нескольких местах их роль играют искусственные газоны (рисунки 3–7), представляющие собой насыпку гумусированного слоя мощностью до 20 см на песчаные грунты (по-видимому, материнские породы ранее существовавших здесь песчаных почв).

Общая «скученность» различных функциональных зон – промышленной, селитебной, транспортной – создаёт предпосылки для беспрепятственного поступления загрязнителей (например от автотранспорта) через их границы.

На проектируемую территорию Белорусским государственным университетом  выполнен отчет «Провести оценку состояния почв на предмет загрязнения нефтепродуктами и тяжёлыми металлами по объекту № 15.021 «Застройка территории в границах улиц Раковской – Витебской – внутриквартальной территории улиц Немига – Романовская Слобода в г. Минске»» (№ 66017(017/66) от 19.10.2016 г.). 

Степень существующего химического загрязнения почв территории проектируемой застройки оценивается по коэффициенту концентрации химического вещества, отражающему отношение фактического содержания химического вещества к установленной его предельно допустимой концентрации (ПДК) или ориентировочно допустимой концентрации (ОДК), согласно утверждённых нормативных документов.

Для выявления степени загрязнения почв на территории, отводимой под объект № 15.021, на выбранных 4 пробных площадках был проведён отбор проб для дальнейшего их анализа на содержание загрязняющих веществ:
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Площадка 1 (рисунок 3). Газоны вдоль стен здания, ул. Витебская, 17. Смешанная проба из 5 единичных проб с глубины 0–20 см. Искусственный гумусированный горизонт с включением строительного мусора. Глубже 20–25 см – песок с затёками из вышележащего горизонта.

Площадка 2 (рисунок 4). Газон с 1 деревом слева от проходной. Смешанная проба из 5 единичных проб с глубины 0–20 см. Искусственный гумусированный горизонт с включением строительного мусора. С глубины 10–15 см – песок. 

Площадка 3 (рисунок 5). Газон вдоль административного здания слева от проходной. Смешанная проба из 5 единичных проб с глубины 0–20 см. Искусственный гумусированный горизонт. С глубины 10–15 см – песок.

Площадка 4 (рисунок 6). Газон (с фонтаном) в центральной части территории. Смешанная проба из 5 единичных проб с глубины 0–20 см. Искусственный гумусированный горизонт с включением строительного мусора.

Площадка 4 (пробы 5-1, 5-2, 5-3). Шурф 1 на газоне с фонтаном с южной стороны.

5-1: Глубина 0–20 см. Искусственный гумусированный горизонт с включением строительного мусора.

5-2: Глубина 20–30 см. Песчаный грунт с затёками из вышележащего горизонта.

5-3: 30–50 см. Супесчаный грунт с включениями строительного мусора, антрацита.

Площадка 4 (пробы 6-1, 6-2, 6-3). Шурф 2 на газоне с фонтаном с восточной стороны.

6-1: Глубина 0–20 см. Искусственный гумусированный горизонт с включением строительного мусора.

6-2: Глубина 20–30 см. Песчаный грунт с включениями строительного мусора и затёками из вышележащего горизонта.

6-3: Глубина 30–40 см и глубже. Суглинистый грунт цвета охры, с включениями строительного мусора.

Валовое содержание хрома (Cr), марганца (Mn), никеля (Ni), меди (Cu), цинка (Zn), свинца (Pb) определялось атомно-абсорбционным методом, содержание нефтепродуктов отражено в табличном виде ниже:

	Пробная площадка/шурф
	Нефтепродукты
	Cr
	Mn
	Ni
	Cu
	Zn
	Pb

	1
	348
	24,2
	198
	5,76
	15,0
	164
	20,6


	2
	391
	34,5
	231
	9,25
	31,1
	136
	31,4

	3
	173
	95,6
	363
	18,7
	38,9
	342
	73,9

	4
	70,4
	53,2
	256
	8,40
	28,7
	700
	37,1

	5-1 (0–20 см)
	34,2
	31,3
	249
	8,21
	25,5
	114
	65,2

	5-2 (20–30 см)
	50,2
	21,0
	250
	7,76
	24,7
	103
	26,1

	5-3 (30–50 см)
	52,0
	21,8
	261
	7,83
	14,2
	50,7
	21,2

	6-1 (0–20 см)
	68,2
	34,8
	296
	10,8
	27,6
	141
	31,7

	6-2 (20–30)
	53,4
	34,8
	294
	11,1
	21,1
	171
	26,1

	6-3 (30–40 см)
	14,1
	47,1
	634
	33,9
	67,3
	122
	15,1

	ПДК/ОДК
	100 (500)***
	100*
	1000*
	20 (80)*
	33 (132)*
	55 (220)*
	32 (40)**

	  * ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве
  ** Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009 г. № 125.

*** Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.03.2012 г. № 17/1.


Нефтепродукты.  На основании результатов выполненных исследований и литературных данных, принята градация реального загрязнения почв Республики Беларусь нефтепродуктами:

менее 5 мг/кг ― незагрязнённые почвы (естественный фон);

5–50 мг/кг ― слабозагрязнённые почв (региональный фон);

50–500 мг/кг ― среднезагрязнённые (города, придорожные полосы);

500–5 000 мг/кг ― сильнозагрязнённые (локальные источники);

более 5 000 мг/кг ― очень грязные (локальные источники).

Таким образом, обследованные почвенные пробы по валовому содержанию нефтепродуктов могут быть отнесены к «среднезагрязнённым». 


Согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.03.2012 г. № 17/1, ПДК нефтепродуктов в почвах населённых пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов составляет 100 мг/кг, в почвах земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 500 мг/кг. При такой оценке может быть сделано следующее заключение: в современном её состоянии (хлебозавод и примыкающие автодороги) территория удовлетворяет требованиям ПДК (500 мг/кг), установленные концентрации нефтепродуктов, связанные с функционированием автотранспорта, не превышают 0,1–0,8 ПДК, однако при реконструкции и переводе земель в другую категорию (населённых пунктов), соответствующий ПДК (100 мг/кг) в ряде случаев будет превышен в 1,7–3,9 раза.


Хром (Cr), марганец (Mn), никель (Ni), медь (Cu), цинк (Zn). Содержание хрома и марганца в исследованных пробах не превышают соответствующих ОДК (100 мг/кг) и ПДК (1000 мг/кг). 


Содержание никеля в пробах удовлетворяет требованиям для песчаных и супесчаных почв (20 мг/кг), для суглинистых (80 мг/кг)


Ориентировочно допустимые концентрации металлов в различных типах почв приведены в табличном виде ниже:

	Наименование вещества
	ОДК, мг/кг почвы

	
	Песчаные и супесчаные почвы
	Суглинистые и глинистые, кислые почвы (рН KCl < 5,5)
	Суглинистые и глинистые, нейтральные и близкие к ним почвы (рН KCl > 5,5)

	Медь
	33,0
	66,0
	132,0

	Никель
	20,0
	40,0
	80,0

	Цинк
	55,0
	110,0
	220,0



Содержание меди в подавляющем большинстве проб ниже ОДК, за исключением пробы 3 (1,2 ОДК), что может быть связано (ввиду высокой биофильности данного элемента) с хорошо развитым растительным покровом (рисунок 5б) на данной пробной площадке. 

Цинк (Zn). Содержание Zn в подавляющем числе песчаных проб превышает соответствующую ПДК (55 мг/кг) в 1,9 -12,7 раза, что связано с наличием строительного мусора в гумусированном слое всех изученных газонов и работой автотранспорта. 

Свинец (Pb). Согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009 № 125, ПДК валового содержания свинца в почвах жилой, общественно-деловой, рекреационной, сельскохозяйственной зон составляет 32 мг/кг, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры и других зон – 40 мг/кг.


Превышение ПДК в 1,8 раза выявлено на площадке 3 и единичной пробе на площадке 4 (рисунок 6).
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Рисунок 3 – Пробная площадка 1 ул. Витебская, д. 17

а – задняя стена дома со стороны хоздвора хлебозавода № 1, б, в – вид с торца и фасада,

г – участок гаражей 
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Рисунок 4 – Пробная площадка 2 (территория хлебозавода № 1)

а, б – на втором плане проходная и административное здание.
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Рисунок 5 – Пробная площадка 3 

(территория хлебозавода № 1, у административного здания рядом с проходной)

а – общий вид, б – растительный покров
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Рисунок 6 – Пробная площадка 4

(территория хлебозавода № 1, центральная часть, газон с фонтаном)

а – вид от проходной, б – вид со стороны ул. Витебской, д. 17
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Рисунок 7 – Прочие участки с искусственным почвенным покровом

(ул. Раковская, ул. Юрово-Завальная)

2.2.5
Растительный и животный мир

Растительность города представлена насаждениями, которые играют важную роль в формировании оптимальной городской среды, выполняя санитарно-гигиенические, рекреационные, эстетические, шумо- и почвозащитные, водоохранные и средообразующие функции. Организация экологически сбалансированной структуры ландшафтно-рекреационного комплекса города является одной из ведущих задач, определяющей комфортную среду обитания населения города.
Формационная структура лесов во многом определяется местоположением города, территория которого находится в пределах Минско-Борисовского геоботанического района Ошмяно-Минского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов и принадлежностью к Минско-Борисовскому комплексу лесных массивов Ошмяно-Минского лесорастительного района. Для лесной растительности данного геоботанического района в целом характерно незначительное участие ольхи серой, отсутствие граба, повышенное, по сравнению с более северными регионами, количество дуба на общем фоне доминирования коренных и производных сосновых лесов с примесью коренных ельников и производных бородавчатоберезовых лесов на преимущественно минеральных почвах.

В балансе территории города достаточно высокий процент приходится на естественные природные комплексы (леса, луга, открытые озелененные пространства – территории под неблагоустроенной древесно-кустарниковой растительностью) – 28,2 %.
Древесно-кустарниковая растительность, которая занимает около 1700 га городской территории, представлена преимущественно самосевом осины, березы, сосны, клена ясенелистного и различных видов ив, произрастающих на временно не задействованных для развития города территориях.
Леса являются важной составляющей системы ландшафтно-рекреационных территорий города и занимают 16,7 %  городской территории общей площадью 5800 га, обслуживаемые шестью лесничествами Минского леспаркхоза.

В структуре природного ландшафтного комплекса г. Минска помимо лесов значительное место (по площадям) занимают также открытые озелененные пространства, расположенные в ландшафтно-рекреационных зонах и представляющие собой основной резерв для развития озелененных территорий общего пользования на перспективу. В системе ландшафтно-рекреационных территорий их доля составляет 19 %. Большая часть из них представляет собой неблагоустроенные или частично благоустроенные территории природного комплекса (суходольные, пойменные луга, болота, древесно-кустарниковая растительность вблизи рек и водоемов). Как правило, подобные территории, находящиеся в непосредственной близости к жилым массивам, особенно с дефицитом благоустроенных насаждений, достаточно активно используются населением при повседневной рекреации. 

На территории в границах застройки выявлены посадки ясеня, клена, туи, сирени, каштана, рябины, березы, вишни, чубушника, липы, сливы, ели, розы, тополя, сосны, спирей, вяза, дуба, яблони, груши и можжевельника. Возраст зеленых насаждений составляет от 5 до 80 лет, высота от 0,3  до 17 м. Состояние деревьев в основном удовлетворительное.

Места произрастания дикорастущих растений и места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь в границах территории улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске отсутствуют (письмо Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.09.2016 № 06-14/1754).
Минск расположен в центральном зоогеографическом районе зоны смешанных лесов царства Палеоарктики Голарктической области. В г. Минске встречаются около 25 видов млекопитающих, 102 гнездящихся вида птиц, около 10 видов земноводных, а также пресмыкающиеся, насекомые, ракообразные.  Разнообразие фауны обусловлено большой территорией города и способностью животных приспосабливаться к условиям городской среды (для некоторых видов эти условия более благоприятны, чем естественные).
2.2.6
Природные комплексы и природные объекты
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности могут быть особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, территории, зарезервированные для объявления особо охраняемыми природными территориями, места обитания диких животные и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также другие территории со специальным охранным статусом. 

В Минске находится 4 особо охраняемые природные территории республиканского значения: два памятника природы республиканского значения – Центральный ботанический сад НАН Беларуси и «Парк камней», республиканские биологические заказники «Лебяжий» и «Стиклево». Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 571,7 га. Территория проектируемого объекта не граничит с особо охраняемыми природными территориями.
2.3
Социально-экономические условия региона
Экономическая ситуация

Согласно экологической политике Республики Беларусь сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей ныне живущих и будущих поколений является высшим приоритетом Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года (НСУР-2020). Модель устойчивого развития определяется в НСУР-2020 как система гармоничных отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика», реализующая сбалансированное социально ориентированное, экономически эффективное и природозащитное развитие страны в интересах удовлетворения потребностей населения.

Стратегическими целями экологической политики Республики Беларусь являются: создание благоприятной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этих целей определен комплекс задач, главными из которых являются:

-
преодоление негативных явлений деэкологизации хозяйственной деятельности, восстановление нарушенных природных экосистем;

-
обеспечение эффективного неистощительного природопользования;

-
экологическая ориентация развития общества, предусматривающая взаимосвязь экологической, экономической и социальной составляющих устойчивого развития государства;

-
внедрение основных положений стратегической экологической оценки прогнозов и программ, нормативных актов, проведение экспертной оценки воздействия на окружающую среду проектных решений;

-
выполнение обязательств по международным соглашениям в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Решение указанных задач должно базироваться на следующих основных принципах:

-
соблюдение и обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду;

-
единство экологических, экономических и социальных интересов граждан, общества и государства;

-
платность природопользования и возмещение вреда, причиненного в результате вредного воздействия на окружающую среду («загрязнитель платит»);

-
неотвратимость правовой и экономической ответственности за экологически опасное, нерациональное и неэффективное использование природных ресурсов;

-
открытость экологической информации и участие общественности в принятии решений в области природопользования и охраны окружающей среды.

Минск находится на пересечении основных транспортных маршрутов. Автомобильные дороги связывают Минск с крупнейшими городами Беларуси: Оршей, Витебском, Молодечно, Брестом, Слуцком, Могилевом, Гомелем.

Минск – крупный железнодорожный узел. Железная дорога связывает столицу со многими городами Беларуси и зарубежья. В Минске также расположен национальный аэропорт.

За истекшую пятилетку темпы роста основных показателей в рамках Программы социально-экономического развития г. Минска на 2011-2015 годы сложились следующие: валового регионального продукта (далее – ВРП) г. Минска, как основного обобщающего показателя экономической деятельности города, – 107,6%, экспорта товаров и экспорта услуг – 133,4% и 156,4% соответственно, розничного товарооборота – 157,6%. Введено в эксплуатацию 5600,0 тыс. кв. м жилья., в экономику г. Минска привлечено более 7,0 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), реальная заработная плата выросла на 47,8%.

Индекс промышленного производства по итогам работы за 2015 год составил 86,7%, обеспечивая поступательный рост во втором полугодии на 4,1 п.п. к январю-июню 2015 г. 

В городе выпускается около 16% от республиканского объема промышленной продукции. Промышленность города носит многоотраслевой характер. Основные отрасли: 

· пищевая 

· легкая 

· автомобилестроение 

· тракторостроение 

· станкостроение 

· металлообработка 

· приборостроение 

· производство радиотехнической и электронной аппаратуры 

В г. Минске созданы благоприятные условия для развития действующих и создания новых производств: в 2015 году зарегистрировано 887 новых субъектов хозяйствования производственной направленности.

В столице осуществляют деятельность 8 бизнес-инкубаторов, которые предлагают малым предприятиям определенные льготы по арендной плате. На их площадях размещено 253 предприятия, в том числе в 2015 году размещено 32 новых предприятия и создано более 100 новых рабочих мест.

В сфере внешнеэкономической деятельности в 2015 году обеспечена сбалансированность внешнеэкономической деятельности организаций г. Минска: темп экспорта товаров и услуг превысил темп импорта – 89,7 % и 71,7 % соответственно. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса сократилось на 2,6 млрд. долларов США. Среди регионов республики г. Минск занял первое место по темпу экспорта товаров и второе место по темпу экспорта услуг.

Важнейшим приоритетом развития г. Минска остаются инвестиции, привлекаемые в экономику столицы. Благодаря постоянно проводимой работе по совершенствованию инвестиционной деятельности привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе на сумму 822,0 млн. долларов США или 58,3 % от объема привлеченных инвестиций в целом по республике, прямых иностранных инвестиций – 4484,7 млн. долларов США и 82,3 % соответственно.

Демографическая ситуация

Особенностью общей демографической ситуации в Беларуси является низкая рождаемость – 8,9 промилле, и высокая смертность населения – 14,6 промилле. В результате естественная убыль населения (-5,6 промилле) остается достаточно высокой.

В долгосрочной перспективе ожидается сохранение тенденции естественной убыли населения. Среднегодовая численность населения уменьшится с 9,9 млн чел. в 2003 году до 9,48 млн. в 2015 году и прогнозируемая до 9 млн. – в 2020 году. Наиболее интенсивно будет сокращаться сельское население вследствие дальнейшей его депопуляции и миграционного оттока в города. Естественная убыль населения составляет 3 на 1000 человек населения.
Население города Минска интенсивно росло в период после окончания Великой Отечественной войны и на 2015 год достигло, 1938,2 тыс. человек. Динамика численности населения г. Минска и Минской области представлена в таблице 6.
Таблица 6 - Динамика численности населения г. Минска и Минской области
	Населенный пункт
	Период, год

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Минская область, тыс.чел
	1431,1
	1419,9
	1411,5.
	1403,6
	1401,9
	1402,7
	1407,9

	г. Минск, тыс. чел
	1814,3
	1843,7
	1864,1
	1885,1
	1901,0
	1921,8
	1938,2


Женщины составляют 45,6 % населения города Минска, мужчины – 54,4%, дети в возрасте до 18 лет – 17,6%.

В целом по г. Минску численность населения по состоянию на 1 января 2016 года составила 1 959 800 человек, что на 21 600 человек больше на аналогичный период 2015 года.

Численность трудоспособного населения г. Минска составляет 1 211 464 чел. (61,8 %), моложе трудоспособного – 313 927 чел. (16,0 %), старше трудоспособного – 434 390 чел. (22,2 %).
Естественный прирост населения на 2015 год составил 5 528 человек населения (2,8 на 1000 человек населения).

Плотность населения г. Минска составляет 5 631 чел/км2. 
Общий коэффициент рождаемости составил 11,6 на 1000 человек населения, за аналогичный период 2014 года – 12,1 (по республике – 12,5). Коэффициент смертности составил 8,8 на 1000 человек населения, за аналогичный период 2014 года – 9,1 (по республике – 12,6).

Как видно из приведенных данных, показатель рождаемости на исследуемой территории средний, показатель смертности – низкий, увеличение численности населения города Минска произошло, в основном, за счет притока сельского населения.

Состояние здоровья населения

Медико-демографические процессы в Республике Беларусь в последние годы близки к стабилизации, однако достигнутый уровень этой стабилизации не может быть признан приемлемым для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В частности, сохраняется на относительно низком уровне ожидаемая продолжительность жизни при рождении, высокая смертность, в условиях меняющейся возрастной структуры населения отмечается постепенное нарастание хронических патологий.

Вещества, загрязняющие окружающую среду, оказывают влияние на организмы отдельных индивидов и популяций, вызывая большое число биологических реакций. Можно выделить 5 стадий силы биологических реакций:

- воздействие загрязнителя на ткани, не вызывающее других биологических изменений;

- физиологические или метаболические изменения, значение которых недостаточно определено;

- физиологические или метаболические изменения, подрывающие сопротивляемость организма к заболеванию;

- заболеваемость;

- смертность.

Для преодоления неблагоприятных тенденций основной целью медико-демографического развития должно быть укрепление здоровья и снижение смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. Особое внимание следует уделять созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, обеспечивающих возможность рождения и воспитания нескольких детей.

В связи с этим в рамках модели устойчивого развития в области охраны и укрепления здоровья людей должны выступать следующие требования:

- создание условий для здоровой, продолжительной жизни человека и ее активного периода;

- улучшение качества среды обитания людей, осуществление мер, обеспечивающих снижение уровня заболеваемости, вызванных изменением факторов среды обитания человека;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обусловленного состоянием среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В целом по г. Минску, число умерших от инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось на 33,0 %. К аналогичному периоду прошлого года уменьшилось число умерших от новообразований на 2,1 %.  От болезней системы кровообращения умерло на 0,9 % больше аналогичного периода 2013 года. Также снизилось количество смертей от болезней органов дыхания (15,6 %), пищеварения (7,5 %), мочеполовой системы (9,8 %). 

За анализируемый период снизилась смертность от внешних причин на 4,4 %. В 2013 году увеличилось на 6,4 % число детей, умерших в возрасте до 1 года.

Основными причинами смертности населения г. Минска за отчетный период являются болезни системы кровообращения (59,1 % от общего числа умерших), новообразования (19,4 % от общего числа умерших), внешние причины - несчастные случаи, отравления, травмы и другие (8,1 % от общего числа умерших). Фактов значительного роста узконаправленных типов заболеваний, в том числе и резкого увеличения аллергических реакций, обусловленных негативным влиянием загрязнений окружающей среды, а именно значительными концентрациями загрязняющих веществ в городском атмосферном воздухе, низким качеством питьевой воды, сверхнормативными загрязнениями поверхностных вод в рекреационных зонах и ухудшением качественных составляющих среды обитания человека, не выявлено. Однако необходимо отметить, что количество раковых заболеваний (новообразований) занимает второе место и постоянно увеличивается, и косвенной причиной их является загрязнение окружающей среды и среды обитания человека.

3
Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты природной среды

Анализ проектных решений показал, что основным источником воздействия на окружающую среду при функционировании проектируемого объекта является его возросшая антропогенная нагрузка на территорию, воздействие на атмосферный воздух, образование отходов.

Также воздействие на окружающую среду оказывается на отдельные компоненты окружающей среды – растительный мир при проведении работ по благоустройству территории (вырубка и посадка объектов растительного мира), почвенный покров при вертикальной планировке участка

3.1
Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух от проектируемого объекта – застройка территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске, будет проходить как на стадии строительства объекта, так и на стадии функционирования.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты согласно данным ГУ «Республиканского центра                                           по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения                                                и мониторингу окружающей среды» (письмо от 08.07.2014 № 09-09/864)                                  и представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере
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суммарно

0,069

0,23

0,3
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3
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Углерод оксид
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4

Азот (IV) оксид
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1
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3 


Фоновые концентрации действительны до 01.01.2017.

В состав работ на стадии строительства объекта, при производстве которых происходит загрязнение атмосферного воздуха, будут входить:

 - подготовительные работы, в т.ч. доставка строительных материалов, машин и механизмов на временную базу, устройство временных зданий и сооружений, 

 - основные работы, включая земляные работы, строительно-монтажные и рекультивацию нарушенных земель;

- снос зданий и сооружений.

Основными источниками выделения вредных веществ в период реконструкции являются: 

- строительное оборудование и строительная техника; 

- автомобильная техника; 

- дизельные электростанции; 

- сварочное оборудование; 

- пыление грунта при земляных работах. 

При работе двигателей транспортной, строительно-монтажной техники в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: окись углерода, углеводороды предельные С11-С19, диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид. Проведение земляных работ (выемка грунта) сопровождается выбросом в атмосферу неорганической пыли. 

При электросварке, в зависимости от вида и типа применяемых материалов, в атмосферу выбрасывается определенный набор загрязняющих веществ: окислы марганца, оксид железа, пыль неорганическая (SiО2 <70%), фтористый водород. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства являются маломощными, выбросы носят разовый, временный характер, воздействие на атмосферу данных источников принимается незначительным, непостоянным, расчет выбросов не производится.

При функционировании объекта источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:
- проектируемая подземная гараж-стоянка общей вместимостью 70 машино-мест;

- проектируемые плоскостные парковки общей вместимостью 21 машино-место.

Параметры проектируемых источников загрязнения, а также перечень выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведены в таблицах 8 и 9 соответственно. 

Таблица 9 – Перечень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах проектируемых источников

	Загрязняющее вещество
	Используемый критерий
	Значение критерия мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс вещества

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,25000
	3
	0,0015720
	0,010898

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15000
	3
	0,0000290
	0,000188

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	ПДК м/р
	0,50000
	3
	0,0004460
	0,003019

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,00000
	4
	0,1354160
	0,734019

	2754
	Углеводороды предельные C11-C19
	ПДК м/р
	1,00000
	4
	0,0132590
	0,072680

	Всего:
	0,1507220
	0,820804

	В том числе от организованных:
	0,0409940
	0,510922


Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта выполнен в табличной форме и представлен в Приложении А.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведен в Приложении Б.
3.2
Воздействие физических факторов

Шум и вибрация, создаваемые строительными механизмами, автотранспортом, сварочными устройствами и т.п., могут воздействовать на окружающую среду.
Высокий уровень шума от работы строительных машин и механизмов ожидается только в период строительства. Уровень шума непосредственно на площадке от работы техники при реализации проектных решений не превысит допустимых значений, акустическое воздействие является локальным и непродолжительным.

Источниками шума в границах проектируемой территории при функционировании являются автотранспортные потоки по ул. Романовская Слобода, ул. Немига-Раковская, ул. Раковская, ул. Юрьево-Завальная, ул. Проектируемая № 2, движение автомобилей по местным проездам к запроектированным парковкам и подземной автостоянке.

Вся территория проектируемого квартала в соответствии с утвержденным детальным планом должна функционировать как пешеходная зона. Движение по территории застройки с целью обслуживания и загрузки разрешается только технологическому транспорту, въезд которого предлагается ограничить по времени.

Исходные данные интенсивностей транспортных потоков приняты согласно разработанной УП «Минскградо» картограммы интенсивности движения транспортных потоков за час «пик» на магистрально-уличной сети г. Минска (2014 г.).

Расчетные шумовые характеристики транспортных потоков проектируемых источников шумового воздействия представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Расчетные шумовые характеристики транспортных потоков проектируемых источников шумового воздействия

	Сечение
	Интенсивность потока, в час
	Шумовая характе-ристика LА экв, 

дБА
	Шумовая характе-ристика  LА макс, 

дБА

	
	всего
	легкового авто​транспорта
	грузового и обществен​ного авто​транспорта
	
	

	ул. Немига-Раковская (700-2300)
	50
	50
	-
	48,8
	58,3

	ул. Юрьево-Завальная (700-2300)
	32
	30
	2
	47,9
	66,1

	ул. Проектируемая № 2 (700-2300)
	31
	30
	1
	51,8
	69,3

	местные проезды
	-
	-
	-
	37,8 – 48,1  
	45,8 – 56,1


Источники шума, размещенные в границах проектируемого объекта, вносят минимальный вклад в шумовое загрязнение территории, учитывая использование территории в качестве пешеходной зоны. 

Акустический расчет приведен в Приложении В.

3.3
Воздействие на поверхностные воды

Проектируемая территория располагается за пределами границ водоохранных зон водных объектов, за пределами поясов зон санитарной охраны водозаборов.

Основными мероприятиями по охране водных ресурсов являются:

- выполнение вертикальной планировки (создание газонов, посадка зеленых насаждений); 

- обеспечение локализации и организованного отвода дождевого, талого, поливомоечного стока в городскую систему дождевой канализации; 

- гидроизоляция стыков водоотводных систем; 

- предотвращение водноэрозионных  процессов (устройство покрытий мелкоразмерной плитки на бетонном основании).

Источником водоснабжения является существующая сеть водопровода низкого давления диаметром 200 мм и 250 мм и ранее запроектированная сеть водопровода низкого давления диаметром 160 мм, расположенная в районе размещения объекта.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды  составляет:

	- максимальный суточный, м3/сут
	156,0
	

	- максимальный часовой, м3/ч
	11,31
	

	- расчетный секундный, л/с
	3,14
	


Расход бытовых сточных вод принят равным водопотреблению и составляет:

	- максимальный суточный, м3/сут
	156,0
	


Система хозяйственно-бытовой канализации принята самотечной из труб диаметром 160 мм и 200 мм с подключением к существующей сети и ранее запроектированной сети, расположенной в районе размещения объекта.

Дождевая канализация принята закрытого типа из безнапорных труб диаметром 300 мм и 400 мм с отводом в существующую сеть и ранее запроектированную сеть, расположенную в районе размещения объекта.

Сброс сточных вод непосредственно в водные объекты проектом не предусмотрен.

Выполнение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий по недопущению загрязнения поверхностных и подземных вод, не приведет к существенному изменению состояния грунтовых вод и водных объектов. 

3.4
Воздействие на геологическое строение и рельеф

Проектируемая территория располагается в центральной части г. Минска.

Территория проектирования расположена в пределах флювиогляциальной равнины, повсеместно подсыпана и спланирована насыпным  грунтом в ходе формирования застройки. Поверхность пологая с уклоном на юго-восток.

В геологическом строении участвуют:

- техногенные (искусственные) образования (thIV) – представлены отвалами грунтов, состоящих из песков различной крупности, супесей, содержащих включения гравия и гальки до 10-15 %, битого кирпича, кусков древесины, общая вскрытая мощность составляет 1,6 – 1,9 м;

- лессовидные отложения (prIIpž) – представлены супесями и суглинками пылеватыми, серо-желтого, бурого, желто-серого цвета, вскрытая мощность составляет 0,1-3,0 м.

Почвенно-растительный грунт различной мощности (0,03 – 0,15 м) распространен точечно на зеленых зонах, клумба. Остальная территория застроена, заасфальтирована и покрыта тротуарной плиткой.

 Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не обнаружены.

3.5
Воздействие на почвы, земельные ресурсы

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов производственной деятельности, органических и минеральных соединений, ксенобиотиков и других загрязняющих веществ. Значительная часть выбросов загрязняющих веществ попадает в почву: газообразные соединения – преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести.

Деградация почв происходит в результате их прямого разрушения, главным образом при ведении различных строительных работ. Химическое загрязнение почв имеет место в городах преимущественно в зонах влияния производственных объектов, а также в придорожных полосах транспортных магистралей (улиц) при выбросах выхлопных газов автомобилей.

Промышленные загрязнения оказывают заметное влияние на состав почв, создают неблагоприятные условия для развития естественных почвенных процессов, в том числе процессов трансформации и миграции органического вещества. Снижается запас в почве питательных веществ, изменяется ее биологическая активность, физико-химические и агрохимические свойства.

Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. Но при длительных устойчивых изменениях атмосферных поступлений от постоянно действующих объектов могут иметь место медленные кумулятивные изменения почвенного профиля. 

По результатам аналитических работ состояние почвенного покрова (искусственные газоны) с учётом дальнейшего изменения категории земель оценивается как неудовлетворительное. Превышение предельно допустимых концентраций для нефтепродуктов установлено на площадках 1–3, ПДК (ОДК) для меди и свинца на площадке 3, ОДК цинка – на площадках 1–4, что связано с работой автотранспорта, а также загрязнённостью искусственного гумусированного горизонта пробных площадок строительным мусором.

При осуществлении застройки предусмотрено снятие и отвозка загрязненного грунта мощностью 0,2 м ориентировочным объемом 100,6 м3 по ориентировочной площади 503 м2 .
Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты будут вызваны нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ. Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности почв под влиянием передвижных транспортных средств, земляных и строительных работ. 

Механические нарушения будут носить локальный характер. Полное разрушение будет происходить при снятии почвенного покрова при прокладке инженерных сетей. Частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв может происходить вдоль временных проездов транспорта, на площадках складирования снятого плодородного слоя почвы. 

Баланс земляных масс по проектируемой территории составляет:

- насыпь – 33 м3;

- выемка – 1368 м3;

- грунт, вытесненный зданиями и сооружениями – 26 850 м3.

Лишний грунт в объеме 28 185 м3 отвозится по справке заказчика.

До начала работ на участке предусмотрено снятие плодородного слоя почвы в объеме равном 124 м3 (в том числе загрязненный грунт) и отвозка его на площадки складирования УП «Минскзеленстрой» согласно справке заказчика.  Для озеленения участка (посадка газонов, деревьев, кустарников, устройство цветников) требуется 264,175  м3 растительного грунта. 

При прокладке инженерных сетей снимается 72 м3 плодородного слоя почвы по площади 655 м2, отвозка которого предусмотрена на площадки складирования УП «Минскзеленстрой». Для восстановления газонов после прокладки распределительных инженерных сетей по площади 1576 м2 (из них 700 м2 без внесения растительной земли) используется 76,3 м3 растительного грунта. 

На проектируемую территорию ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» выполнен отчет «Оценить засоренность грунта семенами борщевика Сосновского на территории объекта № 15.021 «Застройка территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске». Согласно отчету плодородный слой в границах проектируемого объекта не содержит жизнеспособных семян борщевика Сосновского.

При организации территории, объекта производится разборка существующего бетонного покрытия, асфальтобетонного покрытия, покрытия из бетонной плитки, изъятие песко-цементной смеси. Площадь новых проектируемых покрытий, полностью перекрывающих почвы – 10 928 м2, в том числе: 
- проезды  и парковки из бетонных мелкоразмерных плит – 545 м2;
- площади и тротуары из бетонных мелкоразмерных плит – 8378 м2;
- площади и тротуары из гранитной брусчатки – 525 м2;
- тротуары из булыжника – 1480 м2.

По площади 748 м2 предусматривается устройство газона по типу обыкновенного из смеси газонных трав с внесением 0,15 м растительной земли
Водоотвод осуществляется по лоткам проездов и тротуаров, с дальнейшим сбросом в ливневую канализацию. 

Устройство парковок предусмотрено из бетонных мелкоразмерных плит на выравнивающем слое из готовой цементно-песчаной смеси на водонепроницаемом бетонном основании.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. 
При эксплуатации проектируемого объекта основными факторами, которые воздействуют на состояние имеющихся открытых почв (газоны) и земельных ресурсов, являются процессы, связанные с загрязнением от протечек автотранспорта и с обращением с отходами. 
Степень воздействия на естественные почвы при реализации проектного решения непосредственно на площадке размещения проектируемого объекта незначительная.

3.6
Воздействие на растительный мир

В процессе строительства изменения объектов растительного мира будут вызваны как прямым, так и косвенным воздействием строительных работ. Под прямым воздействием понимается непосредственное уничтожение или повреждение растительности в процессе строительных и связанных с ними работ. Косвенное воздействие - это спровоцированное строительными работами изменение условий произрастания растительных сообществ. 

В целом, при осуществлении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, воздействие на растительность будет локальным, ограниченным сроками строительства, и может считаться допустимым. 

Всего в границах работ произрастает 372 единицы объектов растительного мира.
На территории в границах застройки выявлены посадки ясеня, клена, туи, сирени, каштана, рябины, березы, вишни, чубушника, липы, сливы, ели, розы, тополя, сосны, спирей, вяза, дуба, яблони, груши и можжевельника. Возраст зеленых насаждений составляет от 5 до 80 лет, высота от 0,3  до 17 м. Состояние деревьев в основном удовлетворительное.

Места произрастания растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь в границах территории улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске отсутствуют (письмо Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.09.2016 № 06-14/1754).
Проведены таксационные обследования 246 единиц объектов растительного мира (подлежащих удалению), из них 108 деревьев и 138 кустарников.
Таксационная характеристика зеленых насаждений, произрастающих на территории проектирования, согласована УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска» от 11.08.2016 ведущим инженером по охране окружающей среды Махониным А.В.

Всего под трассы инженерных коммуникаций и вертикальную планировку попадают и подлежат:

- вырубке:

- 74 шт. декоративно-лиственных деревьев;

- 15 шт. плодовых деревьев;

- 19 шт. хвойных деревьев;

- 63 шт. кустарников в группах;

- 75 шт. кустарников в живой изгороди;

- пересадке:

- 3 шт. хвойных деревьев;

- 121 шт. кустарника в группах;

- сохранению:

- 2 шт. хвойных деревьев.

Удалению подлежит 540 м2 газона обыкновенного удовлетворительного состояния, 1320 м2 газона обыкновенного плохого состояния, также удалению подлежит 50 м2 цветников из многолетних растений.

В соответствии с письмом Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды от 10.08.2016 № 04-11/б/н комитет высказывает особое мнение в части выполнения компенсационных посадок в случае удаления, пересадке деревьев и кустарников, компенсационных выплат в случае удаления газона. Решение по данному вопросу принимает местный распорядительный и распорядительный орган.

Компенсационные посадки за удаляемые декоративно-лиственные и плодовые деревья составляют 128 шт. деревьев, за удаляемые и пересаживаемые хвойные деревья – 51 шт. деревьев.

Компенсационные посадки взамен удаляемых и пересаживаемых кустарников составляют 557 шт. кустарников.

Компенсационные выплаты за удаляемый газон обыкновенный составляют 11 239 руб. 20 коп., за удаляемые цветники – 10 500 руб. 00 коп.

Общее количество компенсационных посадок составляет 179 шт. деревьев и 557 шт. кустарников. 

Общее количество компенсационных выплат составляет 21 739 руб. 20 коп.

Проектируемая композиция зеленых насаждений разработана на основе архитектурно-планировочного решения, почвенно-гидрологических условий и наличия подземных коммуникаций.

Озеленение включает посадку лиственных (2 шт.) и хвойных (3 шт.) деревьев, посадку лиственных кустарников в группы (300 шт.), посадку хвойных кустарников в группы (243 шт.), посадку вьющихся кустарников (276 шт.), посадку кустарников в живой изгороди (108), устройство цветников (259 м2).

По площади 748 м2 предусматривается устройство газона по типу обыкновенного из смеси газонных трав с внесением 0,15 м растительной земли.

3.7
Воздействие на животный мир

Животные испытывают прямое и косвенное воздействие техногенных и антропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов. Косвенное воздействие проявляется в изменении экологических условий среды их обитания, нарушении пространственных связей между популяциями, ликвидации миграционных коридоров.

Основные угрозы популяциям животных при проведении строительных работ и эксплуатации объекта обусловлены:

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;

- шумом от работы техники;

- эффектом присутствия большого скопления людей;
- возможным загрязнением территории бытовыми и строительными отходами.
Проектом предусмотрена установка контейнеров для временного хранения, образующихся отходов строительства, и устройство площадки для горючих отходов.
В целом, воздействие на животный мир при условии выполнения необходимых природоохранных мероприятий будет локальным, ограниченным сроками производства строительных работ и может считаться допустимым.
Места обитания диких животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь в границах территории улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске отсутствуют (письмо Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.09.2016 № 06-14/1754).
3.8
Воздействие при обращении с отходами производства

В результате реализации проектных решений образуются отходы  строительства – разборка существующих покрытий, демонтаж инженерных сетей (сети теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), вырубка зеленых насаждений и т.д. 

Отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, будут грузиться непосредственно на транспорт и вывозится сразу после демонтажа. Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности будут накапливаться в специальный передвижной контейнер, и вывозиться на полигон ТКО по мере заполнения. В процессе реконструкции будут образовываться отходы, приведенные в таблице 11.

Таблица 11 - Объемы и виды отходов, образующихся при реконструкции объекта
	Наименование отходов
	Код
	Количество 
	Степень  опасности и класс  опасности
	Рекомендуемый объект по утилизации отходов **

	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий
	3141004
	2091,1 т
	Неопасные
	Участок по переработке вторичного асфальтобетонного лома, КУП «УДМС и Б Мингорисполкома», г. Минск, ул. Промышленная, 7

	Бой бетонных изделий
	3142707
	2977,66 т
	Неопасные
	ПУП «Вторичный щебень», завод по переработке строительных отходов в районе полигона «Тростенецкий» (Шабаны), Минский р-н, почтовое отделение «Стайки»

	Бой железобетонных изделий
	3142708
	8345,99 т
	Неопасные
	

	Бой кирпича керамического
	3140705
	6466,17 т
	Неопасные
	

	Древесные отходы строительства
	1720200
	106,6 т
	4-й класс
	


Продолжение таблицы 11

	Железный лом
	3510900
	39,874 т
	4-й класс
	ОАО «Белвторчермет», Минский р-н, аг. Гатово

	Лом чугунный несортированный
	3511102
	7,507 т
	Неопасные
	

	Лом стальной несортированный
	3511008
	29,61 т
	Неопасные
	

	Отходы кабелей
	3531400
	4194 м
	4-й класс
	ОАО «Белцветмет», Минский р-н, аг. Гатово

	Полиэтилен, вышедшие из употребления изделия промышленно-технического назначения
	5712109
	0,0,317 т
	3-й класс
	ООО «Агропласт», г. Минск, ул. Купревича 1

	Бой труб керамических
	3140701
	19,476 т
	Неопасные
	ОДО «Экология города», г. Минск, ул. Павловского, 76

	Отходы плит минераловатных
	3143100
	5,6 т
	4-й класс  
	ООО «Актуальная экология», д. Новое поле, Минский р-н

	Бой шифера
	3141204
	22,02 т
	3-й класс  
	Полигон ТБО

	Отходы рубероида
	1870500
	80,28 т
	4-й класс  
	ГП "Жилкомплект" , 220037 г. Минск, ул. Аннаева, 67

	Стеклобой неармированного бесцветного стекла
	3140812
	5,28 т
	4-й класс  
	СЗАО "Стеклозавод Елизово" 213730 Могилевская обл., Осиповичский район, п. Елизово ул. Калинина, 6

	Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений
	3991300
	804,4 т
	4-й класс
	ОДО «Экология города», г. Минск, ул. Павловского, 76

	Грунты, загрязненные нефтепродуктами от техногенных катастроф (аварий)
	3142300
	100,6 м3
	3-й класс  
	Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "ЭкоСпецСервис" 223056, Минская обл., Минский р-н, д. Урожайная, бывший военный городок №104

	Кусковые отходы натуральной чистой древесины*
	1710700
	95,72 м3
	4-й класс  
	ПУП «Вторичный щебень», Минская обл., Минский р-н, почтовое отделение «Стайки»

	Отходы корчевания пней*
	1730300
	21,69 т
	Неопасные
	

	Сучья, ветки, вершины*
	1730200
	10,35 т 
	Неопасные
	

	* Ориентировочные значения образующихся материалов, выход древесины и дров определяется заказчиком и балансодержателем по факту вырубки.

** На усмотрение заказчика может быть выбран любой объект по утилизации отходов, указанный в Перечне объектов по использованию (обезвреживанию) отходов, утвержденном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.


Оборудование и материалы, демонтируемые при сносе ТП 407 и ТП 0014, в том числе трансформатор (5 шт.), подлежит возврату балансодержателю.

Масса оборудования демонтируемой котельной определяется непосредственно при производстве демонтажных работ.

Проектом предусмотрена установка контейнеров для временного хранения, образующихся отходов строительства, и устройство площадки для горючих отходов.

Виды отходов, их наименование, коды, классы опасности представлены в соответствии с «Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь», утвержденном Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 №8 5 в редакции Постановления от 07.03.2012 № 8.

Образование отходов, образующихся при проведении демонтажных и строительно-монтажных работ носит кратковременный характер, место образования локализовано строительной площадкой внутри площадки реконструкции, образующиеся отходы подлежат использованию в качестве вторичных ресурсов и не оказывает значительного и долгосрочного воздействия на окружающую среду в рассматриваемой части города. 

Строительные организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность при производстве строительно-монтажных работ, обязаны в рамках законодательства по обращению с отходами обустраивать площадки временного хранения строительных отходов с организацией последующего вывоза их в места, согласованные с управлением архитектуры и градостроительства, Минский городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Количество и номенклатура отходов должны быть уточнены при осуществлении хозяйственной деятельности при разработке документов по обращению с отходами, согласно требованиям законодательства в данной области.

Проектные решения предусматривают снос зданий и сооружений, диссонирующих с окружающей застройкой, и не представляющих архитектурную и историческую ценность (с учетом выноса производственной деятельности за пределы исторического центра). Решения по сносу зданий и сооружений приняты в соответствии с утвержденным проектом детального планирования, комплексных научных исследований и проектом регенерации. 

Реконструкция территории не связана с образованием новых видов отходов при функционировании объекта. 
Расчет годового количества отходов потребления произведен в соответствии с Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27.06.2003 № 18/27 «Об утверждении правил определения нормативов образования коммунальных отходов» и представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Отходы, образующиеся при функционировании объекта

	Код

отхода
	Наименование отхода
	Класс

опасности
	Единица измерения
	Количество

	9120400
	Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	Неопасные
	т/год
	2,166

	9120500
	Уличный и дворовый смет
	Неопасные
	т/год
	168,225

	3140801
	Стеклобой бесцветный тарный
	Неопасные
	т/год
	0,361

	5711400
	ПЭТ-бутылки
	3-й класс
	т/год
	0,361

	1870605
	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	4-й класс
	т/год
	0,722

	* Количество образующихся отходов определить/уточнить по акту инвентаризации отходов


Решения по утилизации и использованию отходов,  образующихся при функционировании объекта представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Проектные решения по утилизации и использованию отходов,  образующихся при функционировании объекта

	Наименование отхода
	Код

отхода
	Способ утилизации

	Отходы производства, подобные отходам  жизнедеятельности населения
	9120400
	Полигон ТБО

	Уличный и дворовый смет
	9120500
	

	Стеклобой бесцветный тарный
	3140801
	УП «Белвторресурсы»

	ПЭТ-бутылки
	5714000
	

	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	1870605
	


На благоустраиваемой территории проектом предусматривается размещение площадок для мусорных контейнеров, в которых происходит накопление уличного смета, твердых бытовых отходов, вторичных материальных ресурсов. Удаление отходов выполняется по мере их накопления. Проектом предусмотрена площадка для сбора крупногабаритных отходов. Вывоз отходов производится спецавтотранспортом на специализированные предприятия по переработке или утилизации.
Территория проектируемого объекта подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с природоохранными, санитарными и противопожарными требованиями и в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, разрабатываемыми и утверждаемыми местными исполнительными и распорядительными органами.

Во время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо  предусматривать установку дополнительных контейнеров для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов на площадках с водонепроницаемым покрытием.

3.9 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

На особо охраняемых природных территориях запрещается деятельность, которая может нанести вред природным комплексам и объектам и противоречит целям и задачам, поставленным при объявлении или преобразовании особо охраняемых природных территорий.

В Минске находится 4 особо охраняемые природные территории республиканского значения: два памятника природы республиканского значения – Центральный ботанический сад НАН Беларуси и «Парк камней», республиканские биологические заказники «Лебяжий» и «Стиклево». Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 571,7 га.

В пределах проектируемого объекта особо охраняемые природные территории отсутствуют.

4
Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

В 2015 году мониторинг атмосферного воздуха в городе проводили на 12 стационарных станциях. По данным стационарных наблюдений, уровень загрязнения воздуха углерода оксидом, аммиаком и формальдегидом ниже, чем в других областных центрах республики. Общая картина состояния атмосферного воздуха в столице благополучна.

Тенденция изменения среднегодовых концентраций представлена ниже:
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По сравнению с 2014 годом уменьшилась доля дней со среднесуточными концентрациями опасных для здоровья человека твердых частиц. В последние годы прослеживается некоторое снижение уровня загрязнения воздуха азота диоксидом, углерода оксидом и фенолом. Содержание в атмосферном воздухе серы диоксида, свинца, кадмия и бензола сохраняется стабильно низким. Уровень загрязнения воздуха аммиаком за пятилетний период понизился почти на 40%.

Проектируемый объект – застройка территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске, ввиду специфики основной своей деятельности, связанной с предоставлением услуг в сфере отдыха, не является источником значительного воздействия на компоненты природной среды в рамках городской среды. 

4.1
Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в проектируемом объекте являются:

- проектируемая подземная гараж-стоянка общей вместимостью 70 машино-мест;

- проектируемые плоскостные парковки общей вместимостью 21 машино-место;

- существующие парковки на смежной территории общей вместимостью 47 машино-мест;

- перспективная полуподземная двухуровневая автостоянка общей вместимостью 160 машино-мест, расположенная на смежной территории.

Вклад существующих источников исключается из фонового загрязнения атмосферного воздуха.
Расчет загрязнения атмосферы (РЗА) проведен на ПЭВМ в программе «Эколог», предназначенной для расчета концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, присутствующих в выбросах проектируемых источников.

Расчет производился по всем веществам, присутствующим в выбросах проектируемых источников. Всего – 5 веществ, 1 группа суммации, 14 источников выбросов. Расчет рассеивания проводился в узлах прямоугольника 300 х 400 метров с шагом сетки 20 метров. Высота площадки – 2 м. Расчетные точки взяты на фасадах существующих жилых домов, на территории существующей детской площадки, на существующих и проектируемых зданиях общественного назначения. При расчете учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (данные РЦРКМ).

Фиксация расположения источников выбросов принята в локальной системе координат. Карта-схема с нанесением источников выбросов и застройки и результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере, выполненного для зимнего периода года, приведены в Приложении В. Величины приземных концентраций в определенных расчетных точках рассматриваемой площадки приведены в таблице 14, 15. 

Таблица 14 – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

	Код
	Наименование вещества 
	Концентрации в расчетных точках на высоте 2 м от поверхности земли, 

в долях ПДК
	Концентрации в точках максимума по площадке высотой               2 м, в долях ПДК

	
	
	с фоном
	вклад
	с фоном
	вклад

	0301
	Азота диоксид
	0,35
	0,05
	0,34
	0,042

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014

	0330
	Сера диоксид 
	0,05
	0,007
	0,05
	0,007

	0337
	Углерод оксид
	0,31
	0,20
	0,30
	0,197

	2754
	Углеводороды С11-С19
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	6009
	Азота диоксид, серы диоксид
	0,40
	0,057
	0,39
	0,047


Таблица 15 – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

	Код
	Наименование вещества 
	Концентрации в расчетных точках на высоте 10 м от поверхности земли, 

в долях ПДК
	Концентрации в расчетных точках на высоте, соответствующей окнам последних этажей, 

в долях ПДК

	
	
	с фоном
	вклад
	с фоном
	вклад

	0301
	Азота диоксид
	0,40
	0,102
	0,35
	0,05

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0028
	0,0028
	0,0014
	0,0014

	0330
	Сера диоксид 
	0,06
	0,017
	0,05
	0,007

	0337
	Углерод оксид
	0,50
	0,397
	0,31
	0,20

	2754
	Углеводороды С11-С19
	0,19
	0,19
	0,10
	0,10

	6009
	Азота диоксид, серы диоксид
	0,45
	0,108
	0,40
	0,057


Как следует из результатов расчетов расчетные концентрации загрязняющих веществ, присутствующих в проектируемых выбросах на всей рассматриваемой площадке, а также в расчетных точках ниже предельно-допустимых концентраций, утвержденных для этих веществ Минздравом РБ (не превышают установленный критерий). 

Следовательно, при реализации проектных решений по созданию плоскостных парковок и подземной гараж-стоянки концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысят нормативы качества атмосферного воздуха.
4.2
Прогноз и оценка уровня физического воздействия

При анализе расчета вкладов существующих и проектируемых источников шумового загрязнения в границах территории застройки видно, что основной вклад в шумовое загрязнение территории вносят существующие источники шума: автотранспорт, движущийся по ул. Романовская Слобода, ул. Раковская, являющиеся частью фонового загрязнения территории. 

Значения уровня звука в расчетной точке на детской площадке только с учетом существующего фонового загрязнения территории (ул. Романовская Слобода) превышают нормативно допустимое значения для данной территории. Проектируемые улицы и местные проезды, в соответствии с вкладом источников, не приводят к увеличению уровней звука на существующей детской площадке.

Источники шума, размещенные в границах проектируемого объекта, согласно проведенным расчетам, вносят минимальный вклад в шумовое загрязнение территории, учитывая использование территории в качестве пешеходной зоны.  Проведения специальных шумозащитных мероприятий для существующей жилой застройки не требуется. 

При реализации проектных решений, включающих строительство новых источников физического воздействия, уровни физического воздействия на рассматриваемой территории останутся в существующих пределах.

Определение уровней воздействия шума и карты изолиний звукового воздействия приведены в Приложении В.

4.3
Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

В результате реализации проектного решения прямое воздействие хозяйственной деятельности на поверхностные водные объекты, а именно сброс сточных вод непосредственно в водоемы (реки, водотоки, озера, пруды) не планируется.

При реализации проектных решений водопотребление объекта, а, следовательно, и объем природных ресурсов - вод, забираемых из подземного горизонта не предусматривается

4.4
Прогноз и оценка изменения геологического строения и рельефа

Реконструкция объекта не затрагивает геологическое строение площадки размещения, вскрышные работы не предусматриваются, следовательно, планируемая деятельность не оказывает какого-либо воздействия на верхний слой рельефа, представленный техногенными отложениями, а также подстилающие геологические пласты. Значительного изменения рельефа не предусматривается. Вертикальная планировка и изменение профиля рельефа площадки будет произведено в минимальных объемах в рамках благоустройства территории.

4.5
Прогноз и оценка изменения состояния почв и земельных ресурсов

Основное воздействие на почвенный покров связано с производством строительных работ. При выполнении строительных работ происходит интенсивное механическое воздействие и нарушение ранее благоустроенного слоя покрытий, почвенного покрова, в результате которого может произойти нарушение водного и температурного режима грунтов.

Проектом предусмотрено снятие загрязненного слоя почвы глубиной до 0,2 м ориентировочным объемом 100,6 м3 по ориентировочной площади 503 м2. В ходе строительных работ механическое нарушение почв будет иметь локальный характер, ограниченный размерами площадки проектируемого объекта. Нарушение экологического равновесия почвенной системы не прогнозируется.

Анализируя основные проектные решения, а также состояние природной среды в районе размещения объекта можно сделать заключение, что воздействие на почву в районе размещения проектируемого объекта улучшится за счет снятия загрязненного слоя почвы.

4.6
Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира

Основным экологическим фактором, который может оказывать серьезное негативное влияние на структуру и функции объектов растительного мира, состояние представителей животного мира является атмосферный воздух. В границах проектируемого объекта предусмотрено строительство 4-х источников загрязнения атмосферного воздуха – объекты автотранспорта. В границах проектирования имеются существующие объекты автотранспорта, которые не подлежат сохранению, следовательно, проектируемые источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при функционировании объекта не окажут значительного негативного влияния на качественные и количественные характеристики популяций животного и растительного мира в зонах озеленения в дополнение к имеющимся постоянным антропогенным нагрузкам и не ухудшат условий их произрастания и обитания. 

При реализации проектного решения будет произведено частичное удаление и пересадка деревьев и кустарников, удаление газона. Деревья характеризуются зрелым возрастом, часть из них находится в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Проектом предусматривается посадка зеленых насаждений для соответствия эстетическим требованиям территории исторической застройки. 
4.7
Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Планируемая деятельность не повлечет за собой изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране, в виду их отсутствия в непосредственной близости.
4.8
Прогноз и оценка изменения в результате обращения с отходами производства

Система обращения с отходами производства проектируемого объекта должна строиться с учётом выполнения требований законодательства Республики Беларусь по обращению с отходами на основе следующих базовых принципов:

-
организация разделения отходов по видам и классам опасности;

- 
приоритетность использования отходов (вторичных материальных ресурсов) и обезвреживания опасных по отношению к их захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности.
При обращении с отходами производства, планируемыми к образованию при осуществлении деятельности возможно загрязнение почв, благоустроенной территории и грунтовых вод при сборе и временном хранении отходов в местах, не предназначенных для сбора, на неорганизованных площадках, в отсутствие контейнеров сбора отходов, при транспортировке отходов на объекты по захоронению.

При соблюдении проектных решений по сбору, временному хранению отходов, которые будут образовываться в процессе эксплуатации и обслуживания объекта, при своевременном вывозе отходов, предназначенных для повторного использования, обезвреживания или захоронения негативного воздействия отходов на природную среду будет минимизировано.

4.9
Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Экологический компонент НСУР-2000 представляет собой фундаментальную составляющую устойчивого развития в триаде «человек–окружающая среда–экономика». Он включает три аспекта:

-
окружающую среду, природно-ресурсный потенциал;

-
процесс взаимодействия человека и окружающей среды;

-
экологическую политику, реализующую экологический императив в интересах всех сторон жизнедеятельности общества.

Первый аспект предполагает постоянное отслеживание и оценку состояния и динамики природного потенциала, в том числе хозяйственной емкости экосистем в целях не превышения предельно допустимых уровней антропогенного воздействия на них.

Второй аспект предусматривает реализацию мероприятий по постепенному снижению антропогенного давления на природную среду, создание условий для роста емкости среды обитания с восстановлением естественных экосистем Республики Беларусь до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, защиту биоразнообразия и сохранение здоровья человека.

Третий аспект обобщает все системные характеристики экологического компонента в целом и реализуется в НСУР в процессе разработки и осуществления экологической политики на основе экологического императива – требования согласования экологических целей с целями социально-экономического развития района, в котором планируется хозяйственная деятельность.

Экологический императив включает следующие требования:

- в центре внимания должен находиться человек, который имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;

- обеспечить равенство возможностей развития и сохранения окружающей среды как для нынешнего, так и для будущих поколений;

- охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой частью общего социально-экономического процесса и не может рассматриваться в отрыве от него;

- в отличие от сложившейся практики охраны природы акцент следует перенести на осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельности, в первую очередь, на устранение причин отрицательных техногенных воздействий, а не их последствий;

- социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение качества жизни людей в допустимых пределах хозяйственной емкости экосистем;

- экологизация сознания и мировоззрения человека, системы воспитания и образования.

Предотвращение такого выхода в критические (или катастрофические) зоны составляет важнейшую задачу государства, его политики в области экономики, социальной сферы и экологии и предполагает выработку комплекса экономических, социальных, экологических, геополитических, правовых и иных мер, обеспечивающих: 

- динамику экономического роста и выживание экономики в условиях экономических кризисов;

- внутреннюю и внешнюю защищенность экономики от дестабилизирующих воздействий или угроз; 
- конкурентоспособность страны на мировых рынках и устойчивость ее финансового положения;

- достойные условия жизни граждан страны;

- гармоничное и устойчивое развитие личности; 
- благоприятную окружающую среду для настоящего и будущих поколений.

Планируемая деятельность в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. Принятые проектные решения дают возможность минимизации финансовых затрат и воздействий на компоненты природной среды.

5
Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации вредного воздействия на окружающую среду

5.1 
Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации объекта будут являться объекты автотранспорта.

С целью снижения неблагоприятного воздействия при функционировании объекта и при планируемых строительных работах предложен ряд природоохранных мероприятий.

Планируемые меры по снижению неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух:

- вся территория квартала должна функционировать как пешеходная зона;
- движение по территории застройки с целью обслуживания и загрузки разрешается только технологическому транспорту, въезд которого предлагается ограничить по времени;

· состав и свойства строительных материалов должны соответствовать требованиям национальных технических стандартов, норм и спецификаций;

· строительное оборудование и техника на месте строительства должны быть преимущественно с электроприводом;

· строительное оборудование и машины с двигателями внутреннего сгорания должны проходить проверку на токсичность выхлопных газов;

· управление качеством использования топлива, применяемого для транспортных средств и дорожной техники.
5.2
Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты

При проектировании объекта предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:
- выполнение вертикальной планировки (создание газонов, посадка зеленых насаждений); 

- обеспечение локализации и организованного отвода дождевого, талого, поливомоечного стока в городскую систему дождевой канализации; 

- гидроизоляция стыков водоотводных систем; 

- предотвращение водноэрозионных  процессов (устройство покрытий мелкоразмерной плитки на бетонном основании).

5.3
Меры по предотвращению, минимизации, компенсации вредного воздействия на геоморфологические условия, почвенный покров, земли

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по предотвращению, минимизации, компенсации вредного воздействия на геологическую среду, почвенный покров, земли:
· мероприятия по защите естественного основания от переувлажнения атмосферными осадками; 
· конструктивные мероприятия, придающие сооружениям нужную жесткость и устойчивость; 
· мероприятия по искусственному закреплению просадочных грунтов, в результате чего их просадочные свойства устраняются;
· вертикальная планировка территории, в том числе снятие загрязненного плодородного слоя почвы;
· снятие и складирование плодородного и потенциально-плодородного почвенного слоя при выполнении строительных работ с последующим его использованием для рекультивации, укрепления откосов; 
· устройство площадок временного хранения отходов и установка контейнеров на водонепроницаемом основании для предупреждения загрязнения почв отходами;

· регулярный вывоз строительных отходов по мере их накопления;

· организация заправки строительных машин и техники в специально установленных местах или на автозаправочных станциях общего пользования для предупреждения загрязнения почв ГСМ.
5.4
Снижение воздействия на объекты растительного и животного мира
Сохранение и повышение устойчивости экосистем в границах территории проектируемого объекта и на прилегающих территориях может быть достигнуто только с применением комплекса соответствующих организационно-технических и технологических мероприятий, основывающихся на знании современного состояния сообществ и компонентов биоразнообразия района, а также вероятного пути их развития в результате планируемого воздействия.

Основные причины повреждения растительности результате производства строительных работ:

· уничтожение естественной растительности, приводящее к исчезновению видов растений и животных и снижению биоразнообразия;

· техногенное загрязнение окружающей среды;

· захламленность прилегающих территорий;

· возросшее рекреационное воздействие.

Все это определяет комплекс мероприятий для сохранения биоразнообразия, повышения устойчивости растительных комплексов в границах проектных работ:
· удаление объектов растительного мира осуществляется строго с утвержденными проектными решениями; 
· применение защитных мероприятий для предотвращения повреждений подлежащих сохранению зеленых насаждений:
· сохранение объектов растительного мира находящихся в непосредственной близости с участком проведения строительных работ;

· за удаляемые зеленые насаждения предусмотрены компенсационные посадки, за удаляемый газон предусмотрены компенсационные выплаты;

· предусмотрена частичная пересадка объектов растительного мира;

· оптимизация дорожно-тропиночной сети, оборудование мест отдыха, установка мусоронакопителей и т.п.;

· недопущение захламленности строительным и другим мусором;

· предотвращение распространения агрессивных видов растений и вторичного загрязнения почв, путем проведения периодического обкашивания и уборки скошенной травы.

В соответствии с письмом Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды от 10.08.2016 № 04-11/б/н комитет высказывает особое мнение в части выполнения компенсационных посадок в случае удаления, пересадке деревьев и кустарников, компенсационных выплат в случае удаления газона. Решение по данному вопросу принимает местный распорядительный и распорядительный орган.

Компенсационные посадки за удаляемые декоративно-лиственные и плодовые деревья составляют 128 шт. деревьев, за удаляемые и пересаживаемые хвойные деревья – 51 шт. деревьев.

Компенсационные посадки взамен удаляемых и пересаживаемых кустарников составляют 557 шт. кустарников.

Компенсационные выплаты за удаляемый газон обыкновенный составляют 11 239 руб. 20 коп., за удаляемые цветники – 10 500 руб. 00 коп.

Общее количество компенсационных посадок составляет 179 шт. деревьев и 557 шт. кустарников. 

Общее количество компенсационных выплат составляет 21 739 руб. 20 коп.

Основные мероприятия по сохранению численности и биоразнообразия животных во время строительства и эксплуатации  объекта:

· соблюдение требований строительства;

· предотвращение захламленности прилегающих территорий строительным и другим мусором; 

· сохранение водного режима в полосе отвода и на примыкающих площадях;

· максимальное сохранение естественной растительности и биотопов;

· минимизация использования противогололедных реагентов в зимний период; 

· установку дополнительных контейнеров для раздельного сбора отходов бумаги и изделий из полиэтилена на площадках с водонепроницаемым покрытием во время проведения культурно-массовых мероприятий.
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Альтернативы

	
	1-ая альтернатива

«Реализация проектного решения»
	2-ая альтернатива

«Реализация проектного решения без изменения функционального назначения зданий КУП «Хлебозавод № 1» »
	«Нулевая» альтернатива

«Отказ от реализации проектного решения »

	
	Положительные

факторы
	Отрицательные

факторы
	Положительные факторы
	Отрицательные факторы
	Положительные

факторы
	Отрицательные

факторы

	Природная среда: атмосферный воздух
	
	Наличие источников выбросов загрязняющих веществ
	
	Наличие источников выбросов загрязняющих веществ
	
	Наличие источников выбросов загрязняющих веществ

	Природная среда: почвы, земельные ресурсы
	Снятие верхних слоев почвы (за-грязненных  неф-тепродуктами и тяжелыми метал-лами). Восстанов-ление почвенного покрова с использованием растительного грунта с норматив-но-допустимыми показателями
	
	
	Наличие источников загрязнения почвы. 
	
	Наличие источников загрязнения почвы. Увеличение уровня загрязнения.

	Природная среда: поверхностные и подземные воды
	Естественная защищенность подземных вод.
	
	
	Возможность возникновения водноэрозион-ных процессов
	.
	Возможность возникновения водноэрозион-ных процессов



	Производственно-экономический потенциал
	Рост экономическо-го потенциала территории


	
	
	Упущенная выгода для перспективного развития территории и реализации торгово-экономических программ
	
	Упущенная выгода для перспективного развития территории и реализации торгово-экономических программ

	Социальная сфера
	Стимулы реализации социальных программ.
	
	Упущенная выгода для перспективного развития региона и реализации социальных программ
	
	
	Упущенная выгода для перспективного развития региона и реализации социальных программ

	Демографическая ситуация
	Возникновение фактора улучшения демографической ситуации 
	
	Отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации
	
	
	Отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической ситуации

	Природоохранная деятельность
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Результаты общественных обсуждений

Данный раздел будет выполнен специалистами УП «Минскпроект» по завершению процедуры проведения общественных обсуждений отчёта по ОВОС. Будут описаны этапы проведения общественных обсуждений, их результаты, сделаны выводы о необходимости доработки отчета и соответствия процедуры требованиям действующего законодательства.

8.
Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектному решению, анализ условий окружающей среды в районе размещения планируемой застройки позволили провести оценку воздействия на окружающую среду. 

Оценено современное состояние окружающей среды в районе планируемой деятельности. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при строительстве и эксплуатации территории. 

Выполненный комплекс работ по оценке состояния окружающей среды в районе предлагаемых проектных решений позволяет прогнозировать степень и виды возможного неблагоприятного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природные компоненты и объекты.

Таблица 9. Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду:

	Показатель воздействия
	Градация воздействия
	Балл

	Пространственного масштаба
	Ограниченное:

воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности
	2

	Временного масштаба
	Многолетнее (постоянное):

воздействие, наблюдаемое более 3 лет
	4

	Значимости изменений в окружающей среде
	Незначительное:

изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Итого:
	2*4*1=8


Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует воздействие от реализации планируемой деятельности как воздействие низкой значимости.

Предусмотренные в проекте решения по водоотведению поверхностных сточных вод в существующую систему водоотвода позволяют в полном объеме обеспечить защиту поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Предусмотрена вырубка 108 деревьев и 138 кустарников.

Пространственный масштаб воздействия в ходе строительства и эксплуатации объекта затрагивает 2,2 га территории выделенного землепользования.

Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не предусматриваются, аварийные сбросы сточных вод отсутствуют, что обусловлено особенностями проведения намечаемой хозяйственной деятельности.

Результаты оценки свидетельствуют, что реализация проекта при соблюдении всех условий ограничения природопользования и воздействия на компоненты природной среды, выполнения всех предлагаемых мероприятий не будет сопровождаться значительным вредным воздействием на окружающую среду и необратимыми изменениями компонентов природной среды.

Негативное воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды, недра, почву, животный и растительный мир незначительно. Негативное воздействие на атмосферный воздух находится в нормативных пределах.

Проектные решения, с точки зрения обеспечения требований охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, достаточны. Реализация проекта восстановления и благоустройства для территории имеющей высокую рекреационную и историко-культурную значимость, целесообразна в интересах социально-экономического развития г.Минска, Республики Беларусь в целом.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта, при условии соблюдения всех требований не приведет к значительному нарушению природно-антропогенного равновесия, сложившегося в центральной части областного центра, а следовательно строительство рассматриваемого объекта возможно и целесообразно.

Заключение

Анализ проектных решений  при застройке территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске (договор № 15.021 от 01.03.2016 «Застройка территории в границах улиц Раковская – Витебская – внутриквартальная территория улиц Немиги – Романовская Слобода в г. Минске»), а также анализ природных условий региона предполагаемого строительства позволил провести оценку воздействия в полном объеме.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности. Природно-экологические условия региона оцениваются как благоприятные. В результате оценки проектных решений новые источники потенциальных воздействий на окружающую среду при эксплуатации объектов не выявлены.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:

Исходя из представленных проектных решений, при надлежащей эксплуатации и обслуживании проектируемой территории объектов парка и при реализации предусмотренных проектом природоохранных мероприятий негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.
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		Наименование вещества		Фоновые концентрации				ПДК, мг/м3		Код вещества		Класс опасности

				мг/м3		в долях ПДК

		Твердые частицы суммарно		0.069		0.23		0.3		2902		3

		Твердые частицы фракции РМ10		0.062		0.41		0.15		8		3

		Диоксид серы		0.022		0.04		0.5		330		3

		Углерод оксид		0.645		0.13		5		337		4

		Азот (IV) оксид		0.076		0.3		0.25		301		2

		Фенол		0.0012		0.12		0.01		1071		2

		Аммиак		0.035		0.18		0.2		303		4

		Формальдегид		0.013		0.43		0.03		1325		2

		Свинец и его неорганические соединения		0.00012		0.12		0.001		184		1

		Кадмий и его соединения		0.000003		0		0.003		124		1

		Бенз(а)пирен		0.00000199		0.4		0.000005		703		1
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